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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций в Испытательной лаборатории ООО «СахБА»


                            
	№
п/п
	Определяемая характеристика (показатель)
	Нормативные документы

	1
	2
	3

	1
	
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА


	1.1
	Геометрические размеры и точность изготовления конструкции: отклонения от прямолинейности, плоскостности, перпендикулярности, равенства диагоналей. Качество поверхности и внешний вид.
	ГОСТ 13015

	1.2
	Категория поверхности бетонных и ж/б конструкций
	ГОСТ 13015

	1.3
	Положение арматуры, толщина защитного слоя бетона
	ГОСТ 22904

	1.4
	Прочность бетона неразрушающими методами
(в том числе шлифовка бетона на участке испытаний):
	ГОСТ 18105

	
	- метод ударного импульса 
	
ГОСТ 22690

	
	- метод отрыва со скалыванием  
	ГОСТ 22690

	1.5
	Выбуривание кернов из конструкции
	ГОСТ 10180

	1.6
	Резка кернов со шлифовкой торцов
	ГОСТ 10180

	1.7
	Прочность бетона по образцам, отобранным из конструкций
	ГОСТ 28570

	1.8
	Плотность 
	ГОСТ 12730.1

	1.9
	Влажность
	ГОСТ 12730.2

	1.10
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.3

	1.11
	Показатели пористости
	ГОСТ 12730.4

	1.12
	Водонепроницаемость
	

	
	- метод мокрого пятна
	ГОСТ 12730.5

	
	-экспресс метод 
	ГОСТ 12730.5

	1.13
	Испытание нагружением. 
Оценка прочности, жесткости и трещиностойкости
	ГОСТ8829

	1.14
	Положение арматуры, закладных деталей, монтажных петель, толщины защитного слоя и геометрические размеры ж/б изделия
	ГОСТ 10922
ГОСТ 22904
ГОСТ 13015

	1.15
	Адгезия защитных покрытий
	ГОСТ 28574

	2
	БЕТОНЫ. БЕТОННЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ

	2.1
	Предел прочности на сжатие (серия  образцов)
	

	
	- кубы размером 150x150x150мм
	ГОСТ 10180

	
	- кубы размером 100x100x100мм
	ГОСТ 10180

	
	- кубы размером 70,7x70,7x70,7мм
	ГОСТ 10180

	
	- цилиндры диаметром d 200мм, высотой hd
	ГОСТ 10180

	
	- цилиндры диаметром d 150мм, высотой hd
	ГОСТ 10180

	
	- цилиндры диаметром d 100мм, высотой hd
	ГОСТ 10180

	
	- образцы неправильной формы, требующие предварительной механической торцовки и/или шлифовки 
	ГОСТ 10180

	2.2
	Предел прочности на растяжение при изгибе (призма квадратного сечения размером 10х10х40см)
	ГОСТ 10180

	2.3
	Морозостойкость 
Базовый метод
(замораживание при температуре минус 20±2°С)
	

	
	- до 100 циклов
	ГОСТ 10060

	
	 - от 100 до 200 циклов
	ГОСТ 10060

	
	- от 200 до 300 циклов
	ГОСТ 10060

	
	- более 300 циклов
	ГОСТ 10060

	2.4
	Морозостойкость 
Ускоренный метод  
(замораживание при температуре минус 50±2°С)
	

	
	- 2 цикла для F175
	ГОСТ 10060

	
	- 3 цикла для F1100
	ГОСТ 10060

	
	- 4 цикла для F1150
	ГОСТ 10060

	
	- 5 цикла для F1200, F2100
	ГОСТ 10060

	
	- 8  циклов для F1300
	ГОСТ 10060

	
	- 10 циклов для F2150
	ГОСТ 10060

	
	- 20 циклов для F2200
	ГОСТ 10060

	
	- 37 циклов для F2300
	ГОСТ 10060

	
	- более 37 циклов
	ГОСТ10060

	2.5
	Плотность
	ГОСТ 12730.1

	2.6
	Влажность 
	ГОСТ 12730.2

	2.7
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.3

	2.8
	Водонепроницаемость
	

	
	- метод мокрого пятна
	ГОСТ 12730.5

	
	- экспресс метод
	ГОСТ 12730.5

	2.9
	Истираемость
	ГОСТ 13087

	2.10
	Подвижность (осадка конуса)
	ГОСТ 10181

	2.11
	Расслаиваемость
	ГОСТ 10181

	2.12
	Определение объема вовлеченного воздуха
	ГОСТ 10181

	2.13
	Определение температуры бетонной смеси
	ГОСТ 10181

	2.14
	Сохраняемость свойств бетонной смеси
	ГОСТ 10181

	2.15
	Определение степени уплотняемости бетонной смеси (коэффициент уплотнения)
	ГОСТ 10181

	2.16
	Отбор бетонной смеси с содержанием образцов в камере нормального твердения
	ГОСТ 10181

	2.17
	Подбор состава бетона в т.ч. с химическими добавками, без испытания материалов
	ГОСТ 27006

	2.18
	Подбор состава раствора без испытания материалов
	ГОСТ 27006

	
	
	

	3
	ЦЕМЕНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ.
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. ЦЕМЕНТЫ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ


	3.1
	Тонкость помола по остатку на сите
	ГОСТ310.2

	3.2
	Нормальная густота цементного теста
	ГОСТ310.2
ГОСТ 30744

	3.3
	Сроки схватывания
	ГОСТ310.2
ГОСТ 30744

	3.4
	Активность при пропаривании
	ГОСТ310.2

	3.5
	Активность в возрасте 28 суток
	ГОСТ 310.4
ГОСТ 30744

	3.6
	Равномерность изменения объема
	ГОСТ 310.3
ГОСТ 30744

	3.7
	Предел прочности при сжатии и изгибе
	ГОСТ 310.4
ГОСТ 30744

	3.8
	Комплексное испытание цемента
	ГОСТ 10178
ГОСТ 30744

	4
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ И ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ
(ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД, ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ, СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ, СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ)

	4.1
	Отбор проб 
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 25607
ГОСТ 33048

	4.2
	Гранулометрический (зерновой)  состав
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 25607
ГОСТ 33029

	4.3
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33051

	4.4
	Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33055

	4.5
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33026

	4.6
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм узкая фракция
	ГОСТ 8269.0

	4.6.1
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм широкая фракция
	ГОСТ 33053

	4.7
	Дробимость щебня (гравия при сжатии) в цилиндре узкая фракция
	ГОСТ 8269.0

	4.7.1
	Дробимость щебня (гравия при сжатии) в цилиндре широкая фракция
	ГОСТ 33030

	4.8
	Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33054

	4.9
	Истираемость щебня в полочном барабане.
	ГОСТ 8269.0

	4.10
	Морозостойкость Основной метод
	ГОСТ 8269.0

	4.10.1
	- до 100 циклов узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.10.2
	- до 100 циклов широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.10.3
	- от 100 до 200 циклов узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.10.4
	- от 100 до 200 циклов широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.10.5
	- от 200 до 300 циклов узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.10.6
	- от 200 до 300 циклов широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.10.7
	- более 300 циклов узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.10.8
	- более 300 циклов широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.11
	Морозостойкость Ускоренный метод
(насыщение в растворе сернокислого натрия)
	ГОСТ 8269.0

	4.11.1
	 - 3 цикла    F15  узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.11.2
	 - 3 цикла    F15  широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.11.3
	 - 5 циклов    F25 узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.11.4
	- 5 циклов    F25 широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.11.5
	 - 10 циклов    F50 - F100 узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.11.6
	 - 10 циклов    F50 - F100 широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.11.7
	- 15 циклов     F150 - F400 узкая фракция             
	ГОСТ 8269.0

	4.11.8
	- 15 циклов     F150 - F400 широкая фракция             
	ГОСТ 33109

	4.12
	Плотность истинная
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33057

	4.13
	Плотность средняя
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33057

	4.14
	Плотность объемная насыпная: 
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33047

	
	- в естественном состоянии
	ГОСТ 8269.0

	
	- в сухом состоянии
	ГОСТ 8269.0

	
	- в уплотненном состоянии
	ГОСТ 8269.0

	4.15
	Пористость горной породы
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33057

	4.16
	Пустотность
	ГОСТ8269.0
 ГОСТ 33057

	4.17
	Объемная насыпная масса щебня в партии для перевода количества поставляемого щебня из весовых единиц в объемные
	ГОСТ 8269.0

	4.18
	Водопоглощение исходных горных пород
	ГОСТ 8269.0

	4.19
	Влажность
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 33028

	4.20
	Прочность исходного горного материала (одноосное сжатие)
	ГОСТ 8269.0

	4.21
	Выбуривание кернов или резка образцов
	ГОСТ 8269.0

	4.22
	Определение сцепления щебня с битумом
	ГОСТ 8269.0

	4.23
	Дробление горной породы  с рассевом щебня на стандартные фракции
	ГОСТ 8269.0

	4.24
	Водостойкость
	ГОСТ 25607

	4.25
	Определение физико-механических свойств 
(основные показатели, узкая фракция), без мрз
	ГОСТ 8269.0
ГОСТ 8267

	4.26
	Определение физико-механических свойств 
(основные показатели, широкая фракция), без мрз
	ГОСТ 32703

	5
	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ, ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ И ИХ СМЕСИ

	5.1
	Отбор проб 
	ГОСТ 8736
ГОСТ 31424
ГОСТ 32728

	5.2
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735

	5.3
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735
ГОСТ 32726

	5.4
	Содержание пылеватых, глинистых и илистых частиц
	

	5.5
	- методом отмучивания
	ГОСТ 8735
ГОСТ 32725

	5.6
	- методом набухания
	ГОСТ 8735
ГОСТ 32708

	5.7
	Плотность истинная 
	ГОСТ 8735
ГОСТ 32722

	5.8
	Плотность объемная насыпная:
	

	
	- в естественном состоянии
	ГОСТ 8735

	
	- в сухом состоянии
	ГОСТ 8735

	
	- в уплотненном состоянии
	ГОСТ 8735

	5.9
	Объемная насыпная масса песка в партии для перевода количества поставляемого песка из весовых единиц в объемные
	ГОСТ 8735

	5.10
	Пустотность песка
	ГОСТ 8735

	5.11
	Влажность 
	ГОСТ 8735
ГОСТ 32768

	5.13
	Угол внутреннего трения при заданной плотности
	ГОСТ 20276

	5.14
	Коэффициент фильтрации песка
	ГОСТ 8735

	5.15
	Содержание пластинчатых и игловатых частиц в песке из отсевов дробления
	ГОСТ 8269.0

	5.15.1
	Содержание пластинчатых и игловатых частиц в песке из отсевов дробления
	ГОСТ 32717

	5.16
	Прочность песка из отсевов дробления горной породы по потере массы после дробления
	ГОСТ 8735
ГОСТ 32817

	5.17
	Морозостойкость песка из отсевов дробления
	ГОСТ 8269.0

	5.18
	Определение основных физико-механических свойств песка
	ГОСТ 8735

	5.19
	Определение содержание вредных примесей
	ГОСТ 8735

	5.20
	Морозостойкость песка из отсевов дробления Ускоренный метод
(насыщение в растворе сернокислого натрия)
	

	5.21
	- 3 цикла      
	ГОСТ 32720

	5.22
	- 5 циклов    
	ГОСТ 32720

	5.23
	- 10 циклов
	ГОСТ 32720

	5.24
	- 15 циклов     
	ГОСТ 32720

	6

	6.1
	Отбор проб 
	ГОСТ 12071

	6.2
	Влажность
	

	
	- естественная
	ГОСТ 5180

	
	- на границе текучести
	ГОСТ 5180


	
	- на границе раскатывания
	ГОСТ 5180


	6.3
	Число пластичности и показатель текучести
	ГОСТ 5180

	6.4
	Гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный состав грунта:
	

	
	- ситовой метод без промывки водой 
	ГОСТ 12536

	
	- ситовой метод с промывкой водой
	
ГОСТ 12536

	
	- ареометрический метод
	
ГОСТ 12536

	
	- пипеточный метод
	
ГОСТ 12536

	6.5
	Плотность грунта естественного залегания методом режущего кольца
	ГОСТ 5180

	6.6
	Плотность частиц грунта
	
ГОСТ 5180

	6.7
	Плотность средняя
	
ГОСТ 5180

	6.8
	Плотность насыпная объемная
	
ГОСТ 5180

	6.9
	Плотность скелета грунта
	
ГОСТ 5180

	6.10
	Плотность насыпная  грунта в буртах и для перевода единиц веса в единицы объема 
	
ГОСТ 5180

	6.11
	Лабораторное определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта  
	ГОСТ 22733

	6.12
	Содержание органических веществ (потери при прокаливании)
	ГОСТ 23740

	6.13
	Коэффициент выветрелости и истираемости
	ГОСТ 25100

	6.14
	Устойчивость структуры камня против всех распадов
	ГОСТ 8269.0

	6.16
	Угол откоса песка
	РСН 51

	6.17
	Коэффициента фильтрации грунта
	ГОСТ 25584

	6.18
	Подбор щебеночной смеси для  устройства оснований и покрытий дорожной одежды из плотных смесей  с полным комплексом  испытаний
	ГОСТ 25607

	6.19
	Опытное уплотнение (пробная укатка) грунтов на объекте
	-

	6.22
	Одноосное сжатие грунта  в одном состоянии
	ГОСТ 5180
ГОСТ 20276

	6.23
	Выбуривание или резка образцов для испытания на одноосное сжатие
	в соответствии с ГОСТ к мет. изм.

	6.26
	Степень уплотнения грунта методом режущего кольца
	ГОСТ 5180

	6.27
	Степень  уплотнения грунта методом замещения объема (плотномер  КПК-М )
	ГОСТ 28514

	6.28
	Степень уплотнения грунта  методомнагружения  (пластина)
	СП 78.13330.2012

	6.29
	Модуль упругости грунта и степень  уплотнения методом динамического нагружения (ДПГ)
	СП 78.13330.2012

	6.31
	Коэффициент выветрелости
	ГОСТ 25100

	6.32
	Коэффициент размягчаемости в воде
	ГОСТ 25100

	6.33
	Степень неоднородности гранулометрического состава
	ГОСТ 25100

	6.34
	Коэффициент водонасыщения
	ГОСТ 25100

	6.35
	Коэффициент пористости
	ГОСТ 25100

	6.36
	Коэффициент истираемости
	ГОСТ 25100

	6.37
	Классификация грунта
	ГОСТ 25100

	6.38
	Определение физико-механических свойств грунта 
(основные испытания)
	ГОСТ 5180

	6.40
	Определение степени пучинистости грунта
	ГОСТ 28622

	6.41
	Определение относительной деформации грунтов методом набухания
	ГОСТ 12248

	6.42
	Освидетельствование грунтов котлованов
	ГОСТ 25100

	7
	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН
СМЕСИ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ И ГРУНТЫ, УКРЕПЛЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	7.1
	Отбор проб асфальтобетона (вырубка)
	ГОСТ 12801

	7.1.1
	Отбор проб асфальтобетонной смеси
	

	7.2
	Подготовка керна к испытаниям
(резка послойно, определение толщины и сцепления слоев)
	ГОСТ 9128

	7.3
	Комплексное испытание а/б смеси (с бункера)
	ГОСТ 9128

	7.4
	Комплексное испытание а/б смеси (вырубка)
	ГОСТ 9128

	7.5
	Состав а/б смеси методом выжигания вяжущего
	ГОСТ 12801

	7.6
	Средняя плотность уплотненного материала
	ГОСТ 12801

	7.7
	Средняя плотность минеральной части (остова)
	ГОСТ 12801

	7.8
	Истинная плотность минеральной части (остова)
	ГОСТ 12801

	7.9
	Истинная плотность смеси (пикнометрическим методом)
	ГОСТ 12801

	7.10
	Пористость минеральной части (остова)
	ГОСТ 12801

	7.11
	Остаточная пористость
	ГОСТ 12801

	7.12
	Водонасыщение
	ГОСТ 12801

	7.13
	Водостойкость 
	ГОСТ 12801

	7.14
	Водостойкость при длительном водонасыщении
	ГОСТ 12801

	7.15
	Предел прочности при сжатии t00
Предел прочности при сжатии t200
Предел прочности при сжатии t500
	ГОСТ 12801

	7.16
	Предел прочности на растяжение при расколе
	ГОСТ 12801

	7.17
	Сдвигоустойчивость, коэффициент внутреннего трения, сцепление при сдвиге 
	ГОСТ 12801

	7.18
	Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси
	ГОСТ 12801

	7.19
	Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд
	ГОСТ 12801

	7.20
	Сокращенные определения физико-механических свойств асфальтобетона (сцепление слоев, толщины слоев, коэффициент уплотнения, водонасыщение)
	-

	7.21
	Подбор асфальтобетонной смеси
	ГОСТ 9128

	7.22
	Толщина слоя
	СП 78.13330.2012
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	СМЕСИ АСФАЛЬТОГРАНУЛОБЕТОННЫЕ (АГБС) ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

	8.1
	Отбор кернов (вырубок) асфальтогранулобетона из конструктивного слоы
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.2
	Отбор проб асфальтогранулобетонной смеси (из кузова автосамосвала или уложенного слоя до начала уплотнения)
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.3
	Подготовка керна к испытаниям (торцевание) и определение толщины слоя
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.4
	Определение водонасыщения образцов, отобранных из конструктивного слоя
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.5
	Изготовление образцов из АГБС
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.6
	Хранение образцов при нгормальных условиях твердения до проектного возраста
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.7
	Тепловая обработка образцов (пропаривание)
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.8
	Определение агрегатного состава АГБС
	ГОСТ Р 59118.1, 
ГОСТ 33029

	8.9
	Выжигание органического вяжущего из АГБС
	ГОСТ Р 58401.15

	8.10
	Определение зернового состава АГБС
	ГОСТ 33029

	8.11
	Определение объемной плотности 
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.12
	Определение водонасыщения
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.13
	Определение предела прочности при сжатии
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.14
	Определение водостойкости
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.15
	Определение однородности по показателю водонасыщения
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.16
	Определение однородности по показателю объемной плотности
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.17
	Содержание воздушных пустот
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.18
	Максимальная плотность 
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.19
	Комплексное испытание асфальтогранулобетонной смеси (для периодических испытаний) –объемная плотность, водонасыщение.ю прочность при 20˚С, 50˚С, водостойкость, однородность по показателю водонасыщения и объемной плотности
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.20
	Сокращенный комплекс испытаний для приемо-сдаточных работ – водонасыщение, объемная плотность, влажнось
	ОДМ218.6.1.005-2021

	8.21
	Подбор асфальтогранулобетонной смеси (без испытания исходных материалов, входящих в состав АГБС)
	ОДМ218.6.1.005-2021
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	СМЕСИ ГОРЯЧИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН ГОСТ Р 58406.2-2020

	9.1
	Отбор проб асфальтобетона (вырубка, керн)
	ГОСТ Р 58407.5

	9.2
	Отбор проб из бункера
	ГОСТ Р 58407.4

	9.3
	Подготовка керна к испытаниям (резка, определение толщины и сцепления слоев)
	ГОСТ Р 58439 п.6.3

	9.4
	Комплексное испытание а/б смеси (с бункера)
	ГОСТ Р 58406.2

	9.5
	Комплексное испытание по кернам или вырубке из конструктивного слоя (содержание воздушных пустот, толщина слоя)
	ГОСТ Р 58406.2

	9.6
	Изготовление асфальтобетонных образцов (с использованием уплотнителя Маршала)
	ГОСТ Р 58406.9

	9.7
	Изготовление образцов плит вальцовым уплотнителем
	ГОСТ Р 58407.4

	9.8
	Содержание битумного вяжущего (методом выжигания)
	ГОСТ Р 58401.15

	9.9
	Зерновой состав
	ГОСТ 33029

	9.10
	Максимальная плотность
	ГОСТ Р 58401.16

	9.11
	Объемная плотность
	ГОСТ Р 58401.10

	9.12
	Содержание воздушных пустот
	ГОСТ Р 58401.8

	9.13
	Коэффициент водостойкости 
	ГОСТ Р 58401.18

	9.14
	Степень адгезии битума с минеральной частью
	ГОСТ Р 58401.18

	9.15
	Испытание на устойчивость к колееобразованию
	ГОСТ Р 58406.3

	9.16
	Пропорциональная глубина колеи
	ГОСТ Р 58406.3

	9.17
	Угол наклона кривой колеобразования
	ГОСТ Р 58406.3

	9.18
	Коэффициент длительной водостойкости 
	ГОСТ Р 58406.6

	9.19
	Пустоты в минеральном заполнителе
	ГОСТ Р 58406.10

	9.20
	Пустоты наполненные битумным вяжущим
	ГОСТ Р 58406.10

	9.21
	Подбор асфальтобетонной смеси (без испытаний применяемых исходных материалов, входящих в состав)
	ГОСТ Р 58406.2
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	ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

	10.1
	Зерновой состав
	ГОСТ Р 52129 
+ ГОСТ 32761

	10.2
	Плотность истинная
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761

	10.3
	Плотность средняя
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761

	10.4
	Пористость 
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761

	10.5
	Набухание образцов смеси минерального порошка с битумом
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761

	10.6
	Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761

	10.7
	Показатель  битумоемкости
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761

	10.8
	Гидрофобность  активированного порошка
	ГОСТ Р 5212
+ ГОСТ 32761

	10.9
	Влажность
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761

	10.10
	Физико-механические свойства минерального порошка
	ГОСТ Р 52129
+ ГОСТ 32761
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	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ  ДОРОЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ

	11.1
	Подготовка пробы к испытаниям
	В соответствии с ГОСТ к методике измерений

	11.2
	Глубина проникания иглы
	ГОСТ 11501
+ГОСТ 33136

	11.3
	Условная вязкость
	ГОСТ 11503
ГОСТ 52128
+ГОСТ Р 58952.6

	11.4
	Динамическая вязкость (условие 1) 
	ГОСТ 33137

	11.5
	Динамическая вязкость (условие 2)
	ГОСТ 33137

	11.6
	Динамическая вязкость (условие 1) после старения
	ГОСТ 33137

	11.7
	Динамическая вязкость (условие 2) после старения
	ГОСТ 33137

	11.8
	Количество испарившегося разжижителя из жидких битумов
	ГОСТ 11504

	11.9
	Растяжимость
	ГОСТ 11505
+ГОСТ 33138

	11.10
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 11506
+ГОСТ 33142

	11.11
	Температура хрупкости битума по Фраасу
	ГОСТ 11507
+ГОСТ 33143

	11.12
	Сцепления битума с мрамором и песком
	ГОСТ 11508

	11.13
	Изменение массы образца после старения
	ГОСТ 33140

	11.14
	Изменение массы после прогрева
	ГОСТ 18180

	11.15
	Устойчивость при транспортировании
	ГОСТ 52128
+ГОСТ 58952.11

	11.16
	Температура вспышки
	ГОСТ 4333
+ГОСТ 33141

	
11.17
	 
Индекс пенетрации
	
ГОСТ 22245
+ГОСТ 33134

	11.18
	Содержание вяжущего с эмульгатором
	ГОСТ 52128
+ГОСТ 58952.5

	11.19
	Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами
	ГОСТ 52128

	11.20
	Остаток на сите
	ГОСТ 52128
+ГОСТ Р 58952.7

	11.21
	Устойчивость при хранении
	ГОСТ 52128
ГОСТ Р 58952.8

	11.22
	Расслоение
	ГОСТ 52128
+ГОСТ Р 58952.9

	11.23
	
	ГОСТ 52128

	11.24
	Сцепление эмульсий 1-го и 2-го классов с поверхностью щебня
	ГОСТ 52128

	11.25
	Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии
	ГОСТ 52128
+ГОСТ 58952.1

	11.26
	Старение битума по методу RTFOT
	ГОСТ 33140-2014

	11.27
	Комплексное испытание эмульсий битумных (основные показатели)
	ГОСТ 52128
+ГОСТ 58952.1

	12
	ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

	12.1
	Обработка результатов и оформление заключения
	-

	12.2
	Работа инженера - лаборанта
	-

	12.3
	Выезд на объект для отбора проб и проведения испытаний
	В зависимости от удаленности




